|  |
| --- |
| **12. CHECK LIST - VYHLÁSENIE O BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI – INFRAŠTRUKTÚRY A SLUŽIEB PRE NÁVŠTEVNÍKOV CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ** |

Zisťuje sa súlad so stavebnou legislatívou, najmä so stavebným zákonom, vyhláškou MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a článkom 9 Prístupnosť Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Príloha vyhlásenia ( v závislosti od posudzovanej infraštruktúry, objektov a ponúkaných služieb): Situácia a rezy územím 1:200- 1:500podľa veľkosti územia, pôdorysy, pohľady a rezy v mierke 1:100-1:200, sekcie alebo prvky (potrebné na posúdenie bezbariérovej prístupnosti) v mierke 1:50-1:100.

**Druh a umiestnenie stavby**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov stavby: | Druh stavby: |
| Adresa umiestnenia stavby: | Číslo parcely: |
| Číslo stavebného povolenia: | |

1. **Autor návrhu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno: | | Priezvisko: | Tituly: |
| Bydlisko (ulica a číslo domu): | | | |
| PSČ: | Mesto/Obec: | | |
| Telefón: | | E-mail: | |

**Prehlasujem, že požiadavky na bezbariérovú prístupnosť sú realizované v súlade so stavebnou legislatívou a spĺňajú požiadavky uvedené v nasledujúcej tabuľke.**

..........................................................................

Podpis autora návrhu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.**  **EXTERIÉR** | **Sú splnené tieto požiadavky?** | **áno** | **nie** | **Pre projekt irelevantné** |
| **1.**  **Trasa chodník, terasa**  **(spája dôležité body infraštruktúry pre návštevníkov v prístupnom teréne)** | 1. Trasa / chodník je široký najmenej 1,5 m , 2. podchodná výška je zabezpečená min 2,2m /opt. 2,5m/ 3. chodníky a terasy majú rovný povrch bez nerovností a škár /škára max. 10mm/, 4. trasy pohybu návštevníkov majú vytvorený orientačný systém vhodný aj pre osoby so zrakovým postihnutím 5. ak má chodník spoločne vybudovaný pruh pre chodcov a pruh pre cyklistov, tak tieto sú od seba navzájom oddelené (obrubníkom alebo varovným pásom) 6. je zabezpečený bezbariérový prístup na zastávku verejnej dopravy   Poznámka: Pri prekonávaní terénnych nerovností sa pri sklone chodníka väčšom ako 1:21 (viac ako 5%) navrhuje rampa, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa bodov 3 a 4 | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **2.**  **Riešenie výškových rozdielov** | Výškový rozdiel na trase je bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov:  - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 3 a 4,  - zvislá zdvíhacia plošina,  - výťah s rozmermi min. 1,1 m x 1,4 m, s požadovaným vybavením,  - šikmá schodisková plošina (iba ak nie je iná možnosť),  Poznámka: Schodolez (prenosné zariadenie) nie je povolený! | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐ | ☐ |
| **3.**  **Parametre rampy**  **(ak sa navrhuje)** | 1. pozdĺžny sklon rampy spĺňa požadované parametre:    * najviac 1:12 (8,3%), napr. pri výške 0,45 m (najviac 3 schody) je rampa dlhá 5,4 m ,    * najviac 1:8 ak je dĺžka menej ako 3 m (najviac 1 schod), 2. svetlá šírka rampy je najmenej 1,3 m, 3. voľná vodorovná manévrovacia plocha na začiatku a konci rampy je 1,5 m x 1,5 m, 4. dĺžka jedného ramena rampy je najviac 9 m (avšak pri sklone 1:8 najviac 3 m), 5. odpočívadlo medzi ramenami rampy je dlhé najmenej 2 m (pri   pravouhlom prepojení najmenej 1,5 m x 1,5 m),  Poznámka: ramená rampy musia byť priame! | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **4. Vybavenie rampy**  **(ak sa navrhuje)** | 1. držadlá sú umiestnené po oboch stranách rampy (vo výške 0,9 m, prípadne aj v 0,75 m), 2. vodiace tyče sú po oboch stranách rampy vo výške 0,3 m, alebo obruby proti vybočeniu do výšky 0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach), 3. rampa má zdrsnený a nešmykľavý povrch | ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐ |
| **5. Parkovanie** | 1. vyhradené bezbariérové parkovacie miesto (3,5 m x 5 m) je v blízkosti vstupu do areálu, resp. budovy, 2. zabezpečený je bezbariérový prístup z parkoviska na chodník, 3. počet parkovacích miest je navrhnutý v súlade s platnou legislatívou (min. 4% stojísk a min. 1 stojisko) | ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐ |
| **6.**  **Exteriérový mobiliár** | 1. je zabezpečený bezbariérový prístup na vonkajšie voľnočasové priestory – (napr. altánky, vybudované miesta s ohniskom...) 2. exteriérový mobiliár /lavičky, koše, informačné tabule a pod./ je prístupný aj pre osoby s poruchami pohybu a orientácie 3. exteriérový mobiliár alebo obslužné prvky exteriérového mobiliáru nezasahujú do priechodnej šírky chodníka 4. vedľa lavičky je voľný spevnený priestor pre osobu na vozíku alebo detský kočík 5. obslužné otvory na exteriérovom mobiliári sú v dosahu výšky sediaceho človeka, max. výška 1,2m 6. v priestore sa nachádzajú aj lavičky s opierkami na chrbát a bočnými opierkami na ruky 7. Informácie na informačných tabuliach sú zabezpečené aspoň 2 zmyslami (vizuálne a akusticky alebo vizuálne a hmatovo) | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **7. Bezbariér. toalety\*** | 1. rozmery záchodovej kabíny sú najmenej 1,6 m x 1,8 m, 2. vedľa WC misy je voľný priestor min. 0,8 m na zasunutie /   presadnutie z vozíka,   1. sklopné držadlá sú po oboch stranách vedľa WC misy, 2. dvere sú široké min. 0,8 m (optimálne 0,9 m) otváravé smerom von zo záchodovej kabíny, 3. umývadlo má podomietkový / úsporný sifón – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo, 4. zrkadlo je vo vyhovujúcej výške aj pre osoby sediace na vozíku, | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **8.**  **Detské ihriská a športoviská** | 1. na ihriská a športoviská je zabezpečený bezbariérový prístup po spevnenom chodníku 2. je zabezpečený bezbariérový prístup k jednotlivým herným prvkom, zariadeniam ihriska 3. na detskom ihrisku sú osadené aj ~~bezbariérové~~ herné prvky, zariadenia, ktoré môžu využívať deti s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 4. jednotlivé herné prvky a zariadenia sú bezpečné   Poznámka: Súčasťou detských ihrísk majú byť bezbariérové herné zariadenia, ktoré sú navzájom prepojené bezbariérovými trasami. Prízemné herné zariadenia a interaktívne prvky musia byť umiestnené v dosahu detí na vozíku. Zvýšené herné zariadenia sa sprístupňujú pomocou rámp a presadacieho systému. | ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐ |

\*Poznámka autora: V prípade, ak by sa dával žiadateľom len jeden Kontrolný hárok, tak Časť 7. Bezbariérové toalety je v tejto sekcií možné vypustiť a dať len informáciu: viď. II. Budova, bod 9. Bezbariérové toalety

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. BUDOVA** | **Sú splnené tieto požiadavky?** | **áno** | **nie** | **Nerelevantné** |
| **1.**  **Vstup do budovy** | 1. vstup do budovy je zabezpečený v úrovni chodníka pre peších bez výškových rozdielov 2. vstup je označený kontrastne a vnímateľne aj pre osoby so zrakovým postihnutím (signálny pás pred vstupom, akustický maják nad vstupom, označenie zasklených plôch a pod.)   Poznámka: Pri zmene stavby sa výškový rozdiel pred vstupom do budovy rieši podľa bodu 8 | ☐  ☐ | ☐  ☐ | ☐  ☐ |
| **4.**  **Vstupné dvere,**  **pulty** | 1. pred dverami a v zádverí je manévrovacia plocha 1,5 m x 1,5 m, do ktorej nezasahuje otvorené dverné krídlo, 2. šírka jedného dverného krídla je aspoň 0,9 m, 3. dvere sú otvárateľné automaticky, na impulz (tlačidlo), alebo pomocou zvukovej signalizácie (zvonček vo výške max. 120 cm), 4. presklené plochy dverí sú označené kontrastne oproti pozadiu vo výške 1,4 – 1,6 m, 5. šatňa, pokladňa, infopult, barový pult - výška pultu je prístupná aj osobám na vozíku- aspoň jedna časť vysoká cca 0,85 m   Poznámka: Pulty majú byť vybavené prenosnou indukčnou slučkou. | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **5.**  **Parametre rampy (ak sa navrhuje)** | 1. pozdĺžny sklon rampy spĺňa požadované parametre:    * max. 1:12 (8,3%), napr. pri výške 0,45 m (3 schody) je rampa dlhá 5,4 m ,    * max. 1:8 ak je dĺžka menej ako 3 m (najviac 2 schody), 2. svetlá šírka rampy je najmenej 1,3 m, 3. voľná vodorovná manévrovacia plocha na začiatku a konci rampy je 1,5 m x 1,5 m, 4. dĺžka jedného ramena rampy je najviac 9 m (avšak pri sklone 1:8 najviac 3 m), 5. odpočívadlo medzi ramenami rampy je dlhé najmenej 2 m (pri   pravouhlom prepojení najmenej 1,5 m x 1,5 m),  Poznámka: ramená rampy musia byť priame! | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **6. Vybavenie rampy (ak sa navrhuje)** | 1. držadlá sú umiestnené po oboch stranách rampy (vo výške 0,9 m, prípadne aj v 0,75 m), 2. vodiace tyče sú po oboch stranách rampy vo výške 0,3 m, alebo obruby proti vybočeniu do výšky 0,1 m (nie sú nutné pri plných zábradliach), 3. zdrsnený a nešmykľavý povrch rampy, | ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐ |
| **7.**  **Trasy po budove** | 1. bezbariérový a plynulý prechod pre osoby na vozíku alebo s kompenzačnými pomôckami, šírka chodby 1,5 m 2. svetlá šírka dverí min. 0,8 m (optimálne 0,9 m), 3. bezprahové dvere, výška prahu najviac 20 mm (zaoblený alebo skosený), 4. orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím (umelé vodiace línie, varovné pásy pred schodmi, kontrastné značenie priestorov a prvkov, reliéfne označenie účelu miestnosti a pod.), | ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **8.**  **Riešenie výškových rozdielov v budove** | 1. všetky podlažia v budove sú dostupné pomocou bezbariérového výťahu 2. pri zmene stavby je výškový rozdiel v komunikačných priestoroch bezbariérovo prekonaný jedným z týchto spôsobov:   - zabudovaná rampa s parametrami podľa bodov 5 a 6,  - zvislá zdvíhacia plošina,  - výťah s rozmermi min. 1,1 m x 1,4 m, s požadovaným vybavením,  - šikmá schodisková plošina (iba ak neexistuje iná možnosť),  Poznámka: Schodolez (prenosné zariadenie) nie je povolený! | ☐  ☐ | ☐  ☐ | ☐  ☐ |
| **9.**  **Schodisko** | 1. schodiskové stupne sú bez podstupníc, 2. nástupná hrana schodiskových stupňov neprečnieva cez   podstupnicu,   1. držadlá sú osadené po obidvoch stranách ramena schodiska   vo výške 0,9 m a 0,75 m   1. schodiskové ramená sú priame (nie zatočené) | ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **10.**  **Výťah** | 1. výťahová kabína s rozmerom najmenej 1,1 m x 1,4 m, 2. manévrovacia plocha Ø 1,5 m pred výťahom, 3. svetlá šírka dverí do kabíny najmenej 0,9 m, 4. ovládacie prvky výťahu vo výške 0,8 m -1,2 m (vrátane   privolávača výťahu),   1. ovládacie zariadenia výťahu čitateľné aj hmatom (reliéfne   a Braillove písmo umiestnené vedľa tlačidiel), | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **11. Bezbariér. toalety** | 1. rozmery záchodovej kabíny sú najmenej 1,4 m x 1,8 m (odporúča sa 1,6 m x 1,8 m), 2. vedľa WC misy je voľný priestor min. 0,8 m na zasunutie /   presadnutie z vozíka,   1. sklopné držadlá sú po oboch stranách vedľa WC misy, 2. dvere sú široké min. 0,8 m (optimálne 0,9 m) otváravé smerom von zo záchodovej kabíny, 3. umývadlo má podomietkový / úsporný sifón – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo, 4. zrkadlo je vo vyhovujúcej výške aj pre osoby sediace na vozíku, | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **12.**  **Prednáš-ková miestnosť,**  **výstavné priestory a iné** | 1. svetlá šírka vstupných dverí 0,9 m (optimálne 1 m), pri dvojkrídlových dverách, najmenej jedno krídlo široké min. 0,9 m 2. manévrovací priestor Ø 1,5 m pre osobu na vozíku pri únikových dverách, 3. priestor medzi jednotlivými trvalo osadenými exponátmi zabezpečuje bezbariérový a plynulý prechod pre osoby na vozíku alebo s kompenzačnými pomôckami (šírka uličky min. 0,9 m) 4. pódium je bezbariérovo prístupné aj pre prednášajúcich na vozíku   Poznámka: popis jednotlivých exponátov je vhodné doplniť aj o popis v Braillovom písme | ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **13.**  **Gastro-nómia: bufet, kaviareň...** | 1. svetlá šírka dverí min. 0,8 m (optimálne 0,9 m), 2. manévrovací priestor Ø 1,5 m pri vstupe a obslužnom pulte 3. výška pultu je prístupná aj osobám na vozíku-cca 0,85 m, výška dosahu najviac 1,2 m od podlahy 4. pod stolom je dostatok priestoru pre osoby na vozíku (výška 0,7 m, šírka 0,6 m a hĺbka 0,5 m) | ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **14. Adminis- tratívne priestory** | 1. je zabezpečený bezbariérový prístup do administratívnych priestorov 2. svetlá šírka dverí min. 0,8 m (optimálne 0,9 m), 3. v administratívnych priestoroch-kanceláriách, zasadačke je vytvorený manévrovací priestor Ø 1,5 m | ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐ |
| **15.**  **Izba -ubytovanie pre zamestnan-cov** | 1. aspoň jedna z izieb je riešená bezbariérovo 2. do izby je zabezpečený bezbariérový prístup 3. minimálna podlahová plocha jednoposteľovej izby je 8 m2 (optimálne 10 m2) 4. usporiadanie nábytku v izbe musí umožňovať manévrovanie s vozíkom Ø 1,5 m (vedľa postele, pred pracovným stolom, pred   úložným priestorom) umožňuje zabezpečenie voľnej manévrovacej plochy   1. všetky zabudované ovládacie prvky (zásuvky, spínače) sú osadené vo výške najmenej 0,5 m a najviac 1,2 m | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |
| **16.**  **Hygiena-ubytovanie pre zamestnan-cov** | Kúpeľňa v bezbariérovej izbe alebo ak sú spoločné kúpeľne, tak aspoň jedna kúpeľňa spĺňa podmienky bezbariérového užívania:  a) dvere široké 0,9 m, (odporúča sa 1 m),  b) dvere sa otvárajú smerom von z priestoru, alebo sú posuvné  c) vedľa záchodovej misy je voľný priestor na zasunutie vozíka  (môže to byť priestor bezbariérovej sprchy),  d) bezbariérová sprcha 1,4 m x 1,4 m v úrovni podlahy vybavená  držadlami  e) sklopné držadlá sú po oboch stranách WC misy,  f) umývadlo s možnosťou zasunutia vozíka pod umývadlo  (podomietkový alebo úsporný sifón),  g) voľná podlahová plocha najmenej Ø 1,5 m,  h) všetky ovládacie prvky sú vo výške najviac 1,2 m,  i) zrkadlo je vo vyhovujúcej výške pre sediacu aj stojacu osobu (  v rozmedzí 1 m – 2 m od podlahy) alebo sklopné zrkadlo,  j) zariadenie núdzového volania vo výške 0,4 m od podlahy, | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ | ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ |

V prípade, ak niektorý vyššie spomenuté súčasti nie sú v projekte zastúpené, tak ich nevypĺňajte.

*Výnimku zo zabezpečenia bezbariérového prístupu majú návštevnícke centrá v takých budovách, ktoré sa nachádzajú v neprístupnom teréne. Napriek tomu odporúčame aj tieto zariadenia robiť bezbariérovo prístupné.*

**Doplňujúce informácie:**

(Uveďte vážne dôvody, prečo nie je niektorá požiadavka splnená)