|  |
| --- |
| **13. CHECK LIST - VYHLÁSENIE O BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI -**  **CYKLOTRASY** |

Zisťuje sa súlad so stavebným zákonom, vyhláškou MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a článkom 9 Prístupnosť Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a technickým predpisom TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.

Príloha vyhlásenia: Situácia, sekcie alebo prvky (potrebné na posúdenie bezbariérovej prístupnosti v mierke 1:50) a všetky informácie o detailoch riešenia vrátane sklonov rámp, umiestnenia a rozmerov reliéfnych prvkov.

Kód žiadosti o NFP ..................

Názov žiadateľa .......................

1. **Druh a umiestnenie stavby**

**novostavba modernizácia**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov stavby: | Druh stavby: |
| Adresa umiestnenia stavby: | Číslo parcely: |
| Číslo stavebného povolenia: | |

1. **Autor návrhu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meno: | | Priezvisko: | Tituly: |
| Bydlisko (ulica a číslo domu): | | | |
| PSČ: | Mesto/Obec: | | |
| Telefón: | | E-mail: | |

**Prehlasujem, že požiadavky na bezbariérovú prístupnosť sú realizované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a TP 085 tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.**

**v....................................... .......................................**

**podpis autora**

|  |
| --- |
| **Kontrolný hárok – cyklistická infraštruktúra** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Debarierizačné riešenia** | **splnené** | **Pre projekt irelevantné** |
| **1. Spoločný chodník pre chodcov a cyklistov** | - šírka spoločného chodníka najmenej 2,0 m pri intenzite chodcov a cyklistov podľa TP 085 časť 4.1  - šírka spoločného chodníka najmenej 3,0 m pri intenzite chodcov a cyklistov podľa TP 085 časť 4.1  - šírka spoločného chodníka najmenej 4,0 m pri intenzite chodcov a cyklistov podľa TP 085 časť 4.1 |  |  |
| **2.**  **Oddelenie chodcov a cyklistov** | - je navrhnuté pomocou špeciálneho varovného pásu v zmysle TP 085, bod 5.2.1.1  - je navrhnuté s deliacim pásom v zmysle TP 085, bod 5.2.1.2  - je navrhnuté s obrubníkom v zmysle TP 085, bod 5.2.1.3 |  |  |
| **3.**  **Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov** | - je navrhnutý podľa TP 085 časť 7.2.8.2 |  |  |
| **4.**  **Križovanie**  **chodec – cyklista** | - je navrhnuté križovanie bez vyznačenia priechodu pre chodcov pri intenzite chodcov podľa TP 085 časť 8.6  - je navrhnuté križovanie pomocou priechodu pre chodcov bez podfarbenia pri intenzite chodcov podľa TP 085 časť 8.6  - je navrhnuté križovanie pomocou priechodu pre chodcov s podfarbením pri intenzite chodcov podľa TP 085 časť 8.6  - je navrhnuté križovanie pomocou priechodu pre chodcov s podfarbením a zároveň s podfarbením cyklistickej cestičky ako nebezpečného miesta pri intenzite chodcov podľa TP 085 časť 8.6 |  |  |

**Doplňujúce informácie:**

(Uveďte vážne dôvody, prečo nie je niektorá požiadavka splnená